‘24년도 추진과제별

연구과제 제안서(RFP)

환경정책연구

24-01-70-78-09

연구과제명	항공대대 주변지역의 환경소음 실태조사 및 저감대책 모색
연구필요성	○ 군용 항공기 소음평가에 부합되는 단위를 분석하여 주민과 항공대대 인근 지역의 갈등을 과학적이고 합리적으로 해결 ○ 항공대대 주변 인근지역 미치는 소음 영향 지도를 제작하여 소음저감 방안을 제시 ○ 항공기 운행을 합리적이고 계획적으로 진행하여 항공대대 인근지역 환경소음오염 해결
주 요 연구내용	○ 국내 항공기소음 관련 법령조사 및 분석 ○ 국내 군용비행장 소음 특성 분석 ○ 항공대대 주변지역의 소음도 현황조사 및 분석 ○ 항공대대 소음 모니터링 시스템 점검 ○ 항공대대 인근 주거지역의 실내소음 수준파악 ○ 항공대대 인근지역 소음등고선 작성 ○ 항공대대 인근지역 소음저감 대책 모색 ○ 항공대대의 저소음 운항방법 제시
연구기간	2024. 3월 ~ 2024. 12월
소요예산	30,000 천원
기대효과	○ 항공대대 환경소음 민원의 최소화 방안 모색 ○ 헬리콥터 등 저속 항공기의 환경소음 규제법 적용 검토 ○ 항공대대 인근지역의 환경소음으로 인한 피해액 산정기준 확보 ○ 소음예측 프로그램 확보로 유사한 경우 활용 가능성 확보

환경정책연구

24-01-40-42-09

연구과제명	전주시 관내 공회전 제한지역 지정기준 조사연구
연구필요성	○ 「대기환경보전법」 제59조 및 「전라북도 자동차 공회전 제한조례」제3조에 따라 공회전 제한지역 지정 필요 ○ 전주시의 공회전 제한지역의 신규 지정 및 현행화를 위한 대상지별 지정기준 마련 필요
주 요 연구내용	○ 전주시 관내 공회전 제한지역 대상지 실태 조사 ○ 「전라북도 자동차 공회전 제한조례」제3조에 따른 공회전 제한지역별 효과적인 지정기준 조사 - 터미널, 차고지, 주차장, 교육환경보호구역, 자동차극장, 대규모점포, 관광숙박업, 의료기관, 체육시설업 ○ 타지자체 제한구역 대비 전주시 공회전 제한구역 설정 방향 제시
연구기간	2024. 3월 ~ 2024. 12월
소요예산	10,000 천원
기대효과	○ 공회전 제한구역의 지정기준 기존 공회전 유지·해제 및 새로운 제한구역 지정 ○ 공회전 제한 구역 단속 및 배출가스로 인한 대기오염 예방 및 자연환경 보호에 적극적으로 활용

환경현안조사연구

24-02-30-22-09

연구과제명	만경강 물순환체계 개선을 위한 수자원 이용현황 분석 연구
연구필요성	○ 만경강은 생활, 공업, 농업용수 등 다양한 수자원을 공급하는 우리도 대표하천이나 별도 하천유지용수가 없어 건천화가 진행 중이며, 23년 중권역 목표수질(Ⅲ등급)을 미달성하고 있어 수질관리를 위한 대책 필요 ○ 환경부의 수량을 통한 수질관리로 물관리 패러다임 전환에 발맞춰 용수별 물 수요량 및 공급량 개선(물순환체계 개선)을 통해 하천유지용수를 확보, 만경강 및 새만금호의 수질, 수생태계 건강성 향상에 기여
주 요 연구내용	○ 만경강 유역의 수자원 시설별 현황, 용별 계통도 조사 등 기존 연구자료를 활용하고, 용수별 실수요량 재산정을 통해 시기별 수요와 공급간 효율적 운영 방안 등 물 순환구조 개선방안 마련 (기존 조사자료 활용) - 만경강 수자원별 시설현황 및 운영실태(댐, 보, 배수문, 측정망 등) - 만경강 유역 시설별 용수계통도 조사(기존자료 활용) (신규 조사 및 연구) - 만경강 하천수 사용허가 실태 및 수문별 유량 조사 현행화 - 만경강 주요지점 시기별 하천 수질 및 유량 조사 - 몽리면적, 농업환경 변화에 따른 농업용수 포함, 만경강 수자원별 용수 수요량 분석 및 재산정* - 용수별, 계절별, 주요수문별 효율적 공급방안 - 시기별 목표수질 달성을 위한 적정 하천유지유량 산정 및 공급방안 등 검토
연구기간	2024. 3월 ~ 2024. 12월
소요예산	40,000 천원
기대효과	○ 전라북도는 만경강의 선순환적 발전방안 마련을 위해 “만경강 살리기 기본구상 용역”을 완료하였으며(’23. 7), 용역의 후속조치 이행을 위해 환경부와 만경강 협의체를 운영 중임 ○ 용역결과는 만경강 협의체를 통해 추진할 만경강 물순환체계 개선 사업의 기초자료로 활용, 만경강유역 수자원현황 데이터베이스 구축 등 만경강과 새만금 수질개선를 위한 정책자료로 활용

환경현안조사연구

24-02-30-33-09

연구과제명	인공위성 자료를 활용한 새만금호 조류의 시공간적 변동 양상 연구
연구필요성	○ 새만금호 상류 수질개선 사업의 수행과 해수 유통량 증가에도 불구하고 호내 수문 및 수질 환경 개선을 통한 조류 성장의 감소 경향이 나타나지 않고 있으며, 매년 다량의 조류가 불규칙한 양상으로 나타나고 있음. ○ 조류 발생원인 규명을 위해 조류 발생 및 확산의 시공간적 양상을 파악할 필요가 있으나, 호수 규모에 비해 제한된 숫자의 지점에서 분석이 이루어지고 있어 시공간적 조류 변동 양상의 정밀 파악에 어려움이 있음. ○ 인공위성 자료 분석 등을 통해 새만금호 전반에 걸친 수질 및 조류의 시공간적 변동 양상을 시각화하고, 수질 및 수문 자료 등과 연계 분석하여 조류발생 원인을 파악하고 관리 방안을 마련하는 것이 필요함.
주 요 연구내용	○ 기초 현황조사 (2010년 ~ 현재) - 기상, 수문 자료 및 GOCI 위성자료 확보 - 새만금호 내부 개발 진행 상황에 따른 호내 환경변화 파악 - 수질 측정망(새만금 호내 및 만경․동진강) 자료 ㆍ호내 환경 변화 및 상류 수질개선 사업과 호수 수질 상관성 분석 ○ GOCI 위성기반 새만금호 내 수질 및 조류 변동 양상 시공간 관측 - 국내 개발 해색위성인 GOCI 자료를 이용한 수질 및 조류 시공간 변화 특성 관측 가능성 평가 - GOCI 위성자료 DB화 및 자료 전처리 수행(구름탐지, 대기보정) - 다중회귀 및 AI 모델 적용, 수질 변화 시공간 모니터링 평가 - 호내 조류 발생 시작 지점 및 확산 양상 시각 자료화 (2011년~현재) - 호내외 수질, 수문 자료와 연계 분석, 조류 발생 및 확산 원인 파악 ○ 정책 제언 - 새만금호 수질측정망 검토 후 필요시 개선 방안 제안 - 본 조사결과를 바탕으로 국내외 유사 사례 관리방안 조사 - 조류 발생 억제 및 수질 개선을 위한 관리방안 제언
연구기간	2024. 3월 ~ 2024. 12월
소요예산	30,000 천원
기대효과	○ 새만금호 목표수질 달성을 위한 호내 수질 관리대책 수립 활용 ○ 새만금호 내 수질 측정망 제도 개선사항 건의 ○ 새만금 개발 목표수질 달성 기반 마련으로 안정적 개발 도모

환경현안조사연구

24-02-70-76-09

연구과제명	전라북도 야생조류 충돌실태 조사 용역
연구필요성	○ 전라북도가 설치 또는 관리하는 건축물, 방음벽 등으로 인한 야생조류 충돌 실태조사를 통해 시설물에 조류방지테이프 등 조치를 하기 위함
주 요 연구내용	○ 전라북도가 설치 또는 관리하는 건축물, 방음벽(인공구조물)으로 인해 야생조류 충돌·폐사 사례 조사 ○ 야생조류 폐사방지 대책수립 및 가이드라인 연구 ※ ‘23년 기추진중인 연구(야생조류 충돌예방에 관한 조사, 전주시)를 참조하여 중복 조사지역 없이 대상 지역을 확대(전북)하여 추진
연구기간	2024. 3월 ~ 2024. 12월
소요예산	30,000 천원
기대효과	○ 실태조사를 기반으로 사업대상지를 구체화하여 인공구조물에 조류방지테이프등 조치 예정 ○ 야생조류 충돌을 예방하기 위한 홍보영상을 제작하여 배포할 계획임

환경현안기술개발

23-03-10-14-09

연구과제명	중소규모 하수처리시설의 성능향상을 위한 GPS-X 모델 시뮬레이션 기반 최적운영 방안도출
연구필요성	○ 하천의 부영양화로 하수 방류수 내 질소와 인 제거를 위한 고도 ○ 수학적 모델링은 공공처리시설의 성능향상 및 운영개선을 위해 다양하게 횔용될 수 있음 ○ 특히 모델링은 다양한 운영 시나리오에 따른 결과를 비용효과적으로 예측할 수 있어 대형 공공하수처리에 적극적으로 활용됨 ○ 하지만, 전라북도 내에 산재해 있는 중·소규모 하수처리장의 경우 비용적 한계로 인해 설비교체 및 대수선이 발생된 상황에서도 통상적인 전문가 및 매뉴얼에 따른 실측데이터에 의존하는 실정임 ○ 이에 본 연구는 다양한 운영효율 개선 시나리오를 바탕으로 가장 효과적인 장기운영방안에 도움을 줄 수 있는 컴퓨터 소프트웨어기반의 소규모하수처리장 모델링 및 시뮬레이션을 통해 장기운영효율 지속가능성 제고에 기여하고자 함
주 요 연구내용	○ GPS-X Software를 활용한 대상 하수처리장의 디지털 모사 플랜트 모델 제시 대상 소규모 하수처리장 내 component의 동역학적 상수 값 수정 안 마련 및 제시된 모델의 기본적인 가정 사항 검토 대상 하수처리장 적용 모델 상수의 제어범위 설정 및 제시 장기 실측운영데이터를 확보하여 유입수 데이터 확보 ○ 실험계획에 따른 시나리오 구축 및 대상 하수처리장 중장기 시뮬레이션 모델 시뮬레이션 기반의 성능예측 및 공정운영 최적화 물질수지 제시, 운영효율 개선안 제시 및 모사결과의 경제성 분석 Life cycle assessment 기반의 환경성 분석
연구기간	2024. 3월 ~ 2024. 12월
소요예산	30,000 천원
기대효과	○ 환경공학과 첨단과학의 융합원천기술선점에 의한 지식재산권 창출 ○ 국제학술회의발표 및 저널게재를 통한 국제적 연구경쟁력 확보 ○ 하·폐수, 산업폐수의 처리를 포함한 공공 하폐수처리시설의 개선효과 예측 및 평가에 활용할 수 있는 플랫폼 제공